**Lassen Sie sich von Ihrem Ansprechpartner beraten:** [**stoebich.com/de/kontakt**](https://www.stoebich.com/de/kontakt/)

Auswahlhilfe und technische Beschränkungen entsprechend Datenblatt
*<*[*Link zum Datenblatt*](https://www.stoebich.com/fileadmin/Dateien/pdf/SBS_Datenblatt_Fibershield-I_DE_V01f_2021.pdf)*>*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| System: |  |  Wärmedämmender Feuerschutzabschluss textiler Bauart Hersteller: Stöbich Brandschutz GmbH  System: Fibershield® Baureihe: Fibershield®-I |
| Systembeschreibung: |  |  Im Alarmfall selbstschließender, wärmedämmender Feuerschutzabschluss  textiler Bauart in vertikaler Einbaulage und Schließrichtung.  Im Auslösefall stromloses und geschwindigkeitsgeregeltes Schließen unter  Eigengewicht (gravity fail safe). |
| Bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis: |  |  CE-Kennzeichnung gemäß der harmonisierten Produktnorm für Feuer-  und Rauchschutzabschlüsse EN 16034:2014 in Verbindung mit der  EN 13241:2003+A2:2016 |
| Wesentliche Merkmale:[*Ihre Angaben*] |  |  Feuerwiderstand:EI1 30 - EI2 120 Rauchschutz: -Sa Brandverhalten: B - s1, d0; E -d2 Selbstschließung: C, C1, C2 |
| Systemgröße (lichte Breite x lichte Höhe):*[Ihre Angabe]* |  |  Lichte Breite (mm) = [*Ihre Angabe*] x lichte Höhe (mm) = [*Ihre Angabe*] |
| Gehäusegrößen (Tiefe x Höhe):*[Ihre Angabe]* |  |  380 mm x 350 mm, 460 mm x 430 mm |
| Montage des Gehäuses:[*Ihre Auswahl*] |  |  An der Wand |
|  |  Ohne Gehäuseblenden (Wickel sichtbar) |
| Anschluss der Unterdecke:[*Ihre Auswahl*] |  |  Nein |
|  |  Ja (Revisionsöffnungen erforderlich) |
| Einbauvariante der Führungsschienen:[*Ihre Auswahl*] |  |  An der Wand - Typ 1 |
|  |  An der Wand - Typ 2 |
|  |  An der Wand - Typ 3 |
| Abschlussleiste:[*Ihre Auswahl*] |  | Standard |
| Oberfläche:[*Ihre Auswahl*] |  | Verzinkt (Standard) |
|  | Standard RAL-, NCS-Farbton (sichtbare Flächen): [*Ihre Angabe des Farbtons*] |
|  | Edelstahl (sichtbare Flächen) : [*blank, 240 Korn geschliffen*] |